**OPĆINA PUNAT**

**T R O Š K O V N I K UREĐENJA DIJELA ZGRADE NARODNOG DOMA U PUNTU**

Napomena: U cijenu svake stavke uključiti sve ručne transporte materijala

do mjesta izvođenja radova te čišćenje gradilišta.

**A) UREĐENJE PROSTORIJE U SUTERENU**

1. Izrada fine produžne žbuke zidova i stropova. U cijenu uključeno i krpanje šliceva iza instalaterskih radova te sav potreban materijal i rad za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po m2 izvedene žbuke.

m2 47,00 a' kn kn

1. Bojanje poludisperzivnim bojama unutrašnjih površina zidova i stropova. Bojanje sa svim fazama rada dvostrukim premazom poludisperzivne boje s prethodnim gletanjem, nanošenjem akrilne emulzije i pripremom površine (struganje i brušenje). Boja po izboru investitora. U cijenu stavke uračunat komplet rad i materijal kao i pomoćna skela te čišćenje površina od svih prljanja nastalih tijekom izvedbe ovih radova. Obračun po m2 obojene plohe zida i stropa.

m2 47,00 a' kn kn

1. Dobava i izrada hidroizolacije na podovima iznad kojih se postavljaju keramičke pločice. Hidroizolacija se izvodi polimercementnim hidroizolacijskim premazom kao PLASTIVO 180. Uz zidove premaz se uzdiže 10,0 cm (do visine sokla). Nanosi se u dva sloja ukupne debljine 2,0 mm metalnom gladilicom, četkom ili valjkom na čistu, čvrstu i navlaženu podlogu. Ukupna potrošnja je 2,0 + 2,0 kg/m2. Na hidroizolaciju se direktno lijepi keramika u fleksibilnom ljepilu.

Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.

m2 16,00 a' kn kn

1. Ojačanje spoja hidroizolacije. Dobava i ugradnja gumene dilatacijske trake kao GARVO 3 na spojevima zida s estrihom i na spoju zida i zida. Trake se ugrađuju u prvi sloj premaza kao PLASTIVO 180. Drugim slojem premaza trake se prekrivaju u potpunosti.

Obračun po m’.

m’ 20,00 a' kn kn

1. Dobava i oblaganje podova sobe-arhiva glaziranim protukliznim keramičkim pločicama I. klase, debljine min 10 mm, dimenzija boje i teksture po izboru investitora (nabavna cijena pločica 100,00 kn/m2). Pločice se postavljaju u građevinskom ljepilu, fuga na fugu (pomoću distancera) s obradom sljubnica masom za fugiranje. Širina fuga je 2 mm. Stavka podrazumjeva i čišćenje nakon izvedbe.

Obračun po m2 obloge poda.

m2 15,00 a’ kn kn

1. Dobava i oblaganje sokla podova glaziranim keramičkim pločicama I. klase, debljine min 8 mm, dimenzija boje I teksture po izboru investitora (nabavna cijena pločica do 100,00 kn/m2). Pločice se postavljaju se u građevinskorn ljepilu, fuga na fugu (pomoću distancera) sa obradom sljubnica rnasom za fugiranje. Stavka podrazumjeva čišćenje nakon izvedbe. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.

Obračun po m1 sokla.

m1 20,00 a' kn kn

1. Dobava, doprema i montaža dvokrilnih aluminijskih zaokretnih vrata s pripadajućim dovratnikom prema nacrtu.

- dimenzije vrata 120/215cm (točne mjere uzeti na licu mjesta), dio uzdužnog dijela vrata je fiksno

- R40, aluminijski paneli bijele boje sa žaluzinom za prozračivanje

- krilo na okvir pričvršćeno s 2 šarke

- okvir vrata direktno se pričvršćuje na zid

- okov standardan za dvokrilna zaokretna vrata s cilindričnom bravom i kvakom,

- napomena: sve mjere kontrolirati na licu mjesta,

 Obračun po kom ugrađenih vrata.

 kom1,00a’ kn kn

1. Kompletna izrada nove elektroinstalacije novom instalacijom s vodičem PGP 3 x 2,5 mm2 u kompletu sa šuko utičnicama (na primjer: utičnica monoblok-TEM Čatež, za ugradnju pod žbuku, boje po izboru investitora) te spajanje na razvodnu ploču. U stavku uključena postava PVC razvodnih kutija, sav potreban rad i materijal te potrebna razbijanja zidova.

kom1,00a’ kn kn

1. Kompletna izrada nove elektroinstalacije rasvjete novom instalacijom s vodičem PGP 3 x 1,5 mm2 u kompletu s grlom, žaruljom i prekidačem (na primjer: prekidač-TEM Čatež, izmjenično paljenje, za ugradnju pod žbuku, boje po izboru investitora, jedan prekidač pali 3 rasvjetna tijela) te spajanje na razvodnu ploču. U stavku uključena postava PVC razvodnih kutija, sav potreban rad i materijal te potrebna razbijanja zidova i stropova.

kom3,00a’ kn kn

1. Nabava doprema, montaža i spajanje rasvjetnih tijela, komplet s izvorima svjetlosti, elektroničkim predspojnim napravama i montažnim priborom sve prema izboru investitora, n.c. do 300 kn/kom. U stavku uključena sav potreban rad i materijal.

kom3,00a’ kn kn

1. Pregled, ispitivanja i mjerenja na cjelokupnoj instalaciji sobe te izdavanje uporabnog atesta. Obračun po komplet izvršenim raodvima. Cijena uključuje sav potrebam materijal i rad.

komplet1,00a’ kn kn

UKUPNO A) kn

**B) UREĐENJE STEPENIŠTA**

1. Nabava keramičkih podnih pločica I klase za oblaganje unutarnjeg stubišta prizemlje-1.kat i ulaznog halla. Keramičke pločice kao postojeće na unutarnjem stubištu prizemlje-suteren.

Obračun po:

a)stepenice

m2 44,72 a’ kn kn

b)sokl

m2 23,32 a’ kn kn

 c) ulazni hall

m2 27,70 a’ kn kn

2. Polaganje keramičkih podnih pločica I klase na unutarnje stubište prizemlje-1.kat i ulazni hall. Pločice se polažu ljepljenjem fleksibilnim ljepilom na postojeću podlogu. Prije polaganja čela stepenica obložiti stirodur pločama odgovarajuće debljine da se čelo poravna s prepustom gazišta, te sve bandažirati i pregletati ljepilom. Pod otprašiti i odmastiti. Podne pločice polagati s fugom od d=2 mm, a pločice fugirati masom u boji prema odabiru investitora. U ulaznom hallu potrebno je izvesti dvije diletacije silikonskom fugom (diletacija 1: d=6,60m'; diletacija 2: d=4,45m'). Sve zajedno sa uglovnim ALU/INOX lajsnama te silikoniranjem spojeva zidova i poda. Po završetku polaganja plohe oprati.

U cijenu su uključeni komplet rad i materijal; ljepilo, stirodur, rabic mrežica (stakloplastična), Al lajsne, fugir masa, silikon

Obračun po:

a) stirodur d=2-3cm

m2 8,52 a’ kn kn

b)stepenice

m2 44,72 a’ kn kn

c)sokl

m2 23,32 a’ kn kn

d)ulazni hall

m2 27,70 a’ kn kn

UKUPNO B) \_\_\_\_\_\_ kn

**REKAPITULACIJA:**

UKUPNO A) i B) kn

+ 25 PDV kn

SVEUKUPNO kn

Punat, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. godine Ponuditelj: